附件：采购文件

一、设备参数

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数指标要求

	1
	高清录播主机
	1
	台
	1.整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
2.主机功能高度集成化，需同时具备录制、自动跟踪、导播、视频互动、音频互动、直播等多功能功于一体，且可支持计算机视觉和AI师生课堂行为分析功能。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件。并加盖厂家公章）
3.主机在正常工作状态下的生产噪声≤17dB(A)。功耗不超过32W。
4.数字视频接口（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥3路，Line in≥2，Line out≥2，数字音频接口（RJ45）≥4。（提供满足上述要求的产品接口实物图片及具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件。）
5.RJ45≥1网络接口，支持100/1000M网络自适应。RJ45≥2控制接口；USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设。
6.数字视频接口（RJ45）支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
7.数字音频接口（RJ45）支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
8. 需支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤300ms的声画同步，保障录制视频质量。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）

	2
	录播流媒体处理软件
	1
	套
	1.软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行设备管理。
2.需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。（提供功能界面截图并加盖厂家公章。）
3.要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步，满足最佳的使用体验。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
4.需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。（提供功能界面截图并加盖厂家公章。）
5.要求软件具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。
6.支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制。
7.要求录播主机支持码流512Kbps～30Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制。（提供满足以上要求的码流截图，及该功能软件所配套录播主机的具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
8.支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件。（提供分段设置软件功能界面截图并加盖原厂公章或投标专用章）
9.支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中。
10.需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。
11.支持硬盘格式化功能。
12.支持AGC自动增益、ANC噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能。
13.支持通过浏览器即可访问并使用导播功能。（提供功能界面截图并加盖厂家公章。）
14.支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式。
15.支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。
16.支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行随意拖动、叠加、缩放和指定视频源。（提供功能界面截图并加盖厂家公章。）
17.需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设不少于5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换。
18.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，可上下左右移动、放大、缩小、变焦操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。（提供满足摄像机云台控制和鼠标定位的功能截图及具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
19.需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
20.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播。（提供功能界面截图并加盖厂家公章。）
21.需支持BFCP、H.323、SIP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
22.支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应。
23.支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
24.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）

	3
	智能跟踪处理软件
	1
	套
	1.支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等。
2.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中触发跟踪。
3.支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略。
4.要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师移动跟拍、教师全景、教师特写、教学课件跟踪、学生起立、听课等画面的跟踪切换。（提供该产品具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖厂家公章）
5.提供AI智能跟踪相关功能的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章或投标专用章。

	4
	智能课堂行为分析软件（选配）
	1
	套
	1.支持多维度课堂分析数据，包括“课堂互动类型”、“学生课堂表现”、“课堂关键词”、“教师语速分析”、“RT-CH互动指数”、“教师轨迹”等维度数据。
2.软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂数据分析报告”，包含对课堂教情数据（S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括课堂问答情况、学生出勤、学生抬头率）等数据的多维度分析结果。
3.教学行为分析：支持“教师讲授”、“教师巡视”、“教师提问”、“师生互动”、“生生互动”、“学生讨论”、“学生演示”等多种维度的教学行为识别。
4.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：要求支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。
5.引入RT-CH教学分析模型，系统自动生成矩阵图，并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型。
6.支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹并形成教师轨迹热力分布图，要求轨迹图以教室横纵坐标形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
7.支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的抬头率进行分析统计，形成学生观课专注度曲线变化数据统计。
8.支持对整节课堂实现学生活跃度进行统计分析，通过曲线展示整节课堂峰值时刻。

	5
	智能语音分析软件
	1
	套
	1.教师提问分析：通过语音识别统计，统计课堂提问总次数、应答次数。基础认知问题及高级认知问题占比情况。
2.教师语速分析：识别授课语速，提供词数和平均语速数据。
3.课堂语音转写：语音转文字，实现全纪录，支持字幕与视频同步，点击字幕可同步播放对应视频。
4.课堂关键词分析：识别预设关键词，统计频率并标注时间点。
5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点；
6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；

	6
	高清摄像机
	4
	套
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容；
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍；
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s；
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s；
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
12.音频接口：Line in输入口≥1；
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议；
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
18.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
19.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
20.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
21.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
22.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
23.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
24.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
25.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
26.要求摄像机与录播主机为同一品牌。

	7
	摄像机跟踪拍摄软件
	4
	套
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等；
9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式；
10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°；
11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪；
12.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
13.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
14.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
15.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。

	8
	数字音频处理器
	1
	台
	1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤0.003 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。

	9
	数字音频处理软件
	1
	套
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。
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	拾音话筒
	6
	支
	类型：电容式
指向性：超指向
频率响应：30Hz～18KHz
灵敏度：20mV/pa±3db
S/N Ratio：45db
输出阻抗：250欧姆
供电要求：12V～48V幻象供电
提供带技术参数彩页加盖原厂公章。
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	录播控制面板
	1
	套
	1. 在讲台上镶嵌式安装方式；
2. 控制接口：RS232
3. 信号指示灯：支持
4. 支持一键式系统电源开关控制。
5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号；
6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；
8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。
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	多媒体音箱
	1
	套
	输出功率：60W-100W
阻抗：8欧姆
频率响应：68Hz-20KHz
单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1
灵敏度：90dB(1w/1m)
尺寸（H×W×D)：310×220×205mm
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	智慧黑板
	1
	台
	1.智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构和外露连接线。两块副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除。
2.中间显示屏采用≥86英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°, 屏体亮度≥300cd/㎡,对比度≥1200：1，色彩覆盖率≥NTSC 72%，刷新率≥60Hz。
3.为保证显示效果，产品须采用零贴合技术，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰。
4.采用电容触控技术，在Android系统、OPS电脑系统均支持不少于40点触控，触摸分辨率≥32768×32768。
5.整机采用防眩光防划伤防爆钢化玻璃，玻璃厚度不少于3mm，玻璃表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面，玻璃表面需采用蚀刻工艺，书写更顺滑，防眩光效果更优异，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足防火要求。整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
6.整机内置一体化≥1300万像素摄像头，视场角 ≥120°，方便设备管理与高效安装，不接受外置摄像头方式。整机支持拍照、录像、远程巡课等应用。
7.整机内置一体化≥8阵列拾音麦，拾音距离支持≥8M，方便采集音频。
8.智慧黑板音箱总功率≥30W，保证清晰高品质的音质输出效果。
9.前置接口：为方便外接设备使用，要求前置接口≥5个，≥1路HDMI in、≥3路前置USB3.0、≥一路TYPE-C。前置USB接口全部支持在Windows和Android系统下被读取。
10.侧置接口:为提高整机拓展性能，整机提供侧置接口≥1路网口，≥1路耳机输出，≥2路HDMI输入，≥1路touch USB，≥1路USB，≥1路RS232串口。
11.内置安卓嵌入式系统，不低于Android14.0版本，具备不低于4核CPU。运行内存RAM不低于4G，机身内存ROM不低于32G。
12.内置无线网卡支持WiFi上网和建立热点AP，支持2.4G/5G，支持WiFi6，有效工作距离≥12米。
13.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。
14.OPS接口:整机采用Intel标准80pin接口，支持OPS-C规范。
15.产品具备纸质护眼模式，可自主选择开启，兼顾用户视力保护与使用习惯。
16.整机嵌入安卓系统下，能对多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、图片、音频、视频文件，检索后可直接在界面中打开。
17.无需借助PC，整机支持自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，支持判断硬件是否正常工作。
18.无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现OPS电脑系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。
19.内置无线投屏应用，支持ios、android、pc、mac等设备无线投屏。
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	智慧讲台
	1
	台
	1桌面板材：采用25㎜厚度三聚氰胺免漆板，颜色：白色；桌板尺寸形状：1600*700*715mm（桌面高度）（围挡180mm），桌面封边2㎜PVC直封边，封边条颜色可于面板颜色不同，整体色彩需协调；
2桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色。桌面前部具备有完整平面的前挡板设计，可丝印学校的校徽Logo；讲台内部备有走线孔位，可用于穿插讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆，避免绊脚拉线，提高使用的安全性；
3特点：桌板前部具备木色高围挡设计，可防止桌面物品滚落；讲桌下方具有设备安装区域，并具有相应的支架设计，方便安装和检修；为保护学生，讲台下箱体采用双开门设计，标准12U机架，讲台采用圆弧设计。
4整机功能介绍：电动升降：升降行程710-1200㎜,满足大部分用户的最适使用高度，物理升降按键，并支持显示当前的桌面高度；集成≥3种高度预设模式；双DC33V输出，不带RJ45接口；集成高精度碰撞传感器，含陀螺仪，遇阻回退；含过温，过载保护；
电容屏
1、桌面触控屏采用≥23.8英寸电容触摸屏，外覆钢化玻璃面板，厚度≥3mm；支持≥10点触控； 
2、采用高清液晶显示模组，分辨率≥1920*1080P，对比度≥1000:1，亮度≥250cd/m2
3、屏体屏幕采用窄边框设计，左右和上侧的黑边框≤10mm。
4、整机做工精良，采用铝合金边框，四周配合紧密，缝隙小而均匀，氧化喷砂处理，四周无明显接痕，屏体支撑钣金件和后盖板均采用厚度≥1.5mm冷轧钢板，保证产品稳定性。
5、屏侧面特有长条形笔槽，带磁铁，客户可选用带磁电容笔，可吸附在屏的侧面，收纳简单，使用方便。
6、屏体侧边具有≥1路VGA和HDMI IN接口，均可连接电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上；具有1路Type-B触摸口。
7、屏体采用适配器供电方式，无220V强电输入，保证使用安全。
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	电视机
	[bookmark: _GoBack]2
	台
	屏幕尺寸 60英寸 
屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160） 
3D显示 不支持 
屏幕比例 16:9 
刷屏率 60HZ 
背光源 直下式LED 
扫描方式 逐行扫描 
响应时间 4ms 
支持格式（高清） 2160p /1080p/1080i/720p 
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	导播台式电脑
	1
	套
	1.CPU：Intel I5，及以上配置
2.内存：16GB DDR4
3.硬盘：1TB
4.网卡：千兆网口，10M/100M/1000Mbps自适应
5.显示器：24英寸，支持1920*1080
6.鼠标键盘：标配全键盘USB无线鼠键套
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	有源音箱
	2
	套
	产品简介
有源音箱音清晰、使用简便安全、设备稳定。可广泛用于教室、会议室、车站、码头等场所。
产品特性
中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢;
调节形式:主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调;
输入接口:一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入;
输出接口:一路副机功率输出;
金属挂架，安装方便，牢固耐用。
常规技术参数
功 耗:50W/42;
频率范围:80Hz~20KHz
输入电源:AC:220V/50Hz;
灵敏度:93dB+3dB;
失真度:<0.1%(1w);
信 噪 比:>82dB;
喇叭单元:低音4” 麦拉高音喇叭1”
音箱尺寸:165x182x260mm。
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	16口千兆交换机
	1
	台
	应用层级 二层
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 32Gbps
包转发率 24Mpps
端口参数
端口结构 非模块化
端口数量 16个
端口描述 下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口
上行端口：与下行口共用
电源电压 输入电压：AC 100-240V，50/60Hz
最大电压：AC 90-264V，47/63Hz
电源功率 ＜10W
环境标准 工作温度：0-50℃
工作湿度：5%-95%
散热方式：无风扇，自然散热

	19
	一体机
	1
	台
	1.整机外观采用全金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起，安全可靠；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线
2.屏幕显示尺寸≥86寸，LED液晶A规屏，显示比例16:9；分辨率：3840×2160；可视角度≥178°，屏体亮度≥300cd/㎡，对比度≥1200：1，色彩覆盖率≥NTSC 72%，刷新率≥60Hz。
3.为保证显示效果，产品须采用零贴合技术，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光、偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，可视角度更广、视差更小。
4.防眩光功能：采用不低于3mm厚AG防眩光钢化玻璃，减少玻璃反射光的影响。
5.采用电容触控技术，触摸点数：在Android系统、OPS电脑系统均支持不少于40点触控。
6.书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线。
7.内置安卓嵌入式系统，不低于Android14.0版本，具备4核以上CPU。运行内存不低于4GRAM，机身内存不低于32GROM。
8.整机内置一体化≥1300万像素摄像头，方便设备管理与高效安装不接受外置摄像头方式。整机支持拍照、录像、远程巡课等应用。
9.整机内置一体化≥8阵列拾音麦，拾音距离支持≥12M，方便采集音频。
10.整机内置2.0声道扬声器，位于设备下边框出音，总功率≥30W。
11.整机前置接口至少1路HDMI、至少3路前置USB3.0、一路TYPE-C。前置USB接口全部支持在Windows和Android系统下被读取。
12.为了提高整机拓展性能，方便用户使用，整机提供≥1路网口，≥2路HDMI输入，≥1路TOUCH-USB，≥1路USB，≥1路RS232串口。
13.整机具备防眩光防划伤防爆钢化玻璃，表面硬度≥9H
14.内置2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，支持Wi-Fi6，有效工作距离≥12米。
15.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。
16.OPS接口:整机采用Intel标准80pin接口，支持OPS-C规范。
17.无PC状态下，嵌入式安卓系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。
18.支持自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，支持判断硬件是否正常工作。
19.整机具备纸质护眼模式：整机可通过菜单开启或关闭纸质护眼功能，显示内容实现纸质画面纹理的实时调整，保护用户视力健康。
20.支持在左右声道平衡显示范围中进行调节更改，中低频段120Hz～1.5KHz，高频段5KHz～10KHz。
21.整机具备息屏功能，可通过前置按键、手势或调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件。
22.内置无线投屏应用，支持ios、android、pc、mac等设备无线投屏。含i5 8G 256G ops
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	智慧云眼
	1
	台
	一、整体设计
1、主机采用嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频录制、音频处理、视频互动、自动跟踪导播功能；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
2、主机须满足摄录一体化要求内置摄像头，有效像素要求超过1000万。提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
3、要求设备支持≥1路高清视频输入HDMI in，≥1路数字视频输入D-Video in，≥1路高清视频输出HDMI out，≥1路线性音频输入Line in，≥1路线性音频输出Line out，≥2路数字音频D-MIC；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
4、要求设备支持≥1路USB，≥1路以太网口，网口支持100/1000Mbps自适应；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
5、数字视频接口支持连接一路高清摄像机，可直接传输高清视频数据，有效避免网络摄像机编码传输的延迟和损耗，实现无延迟、低损耗的高清视频信号采集；
6、要求视频采集支持网线“一线通”技术，摄像机的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
7、要求音频采集支持网线“一线通”技术，麦克风的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成，确保音频信号的优质、抗干扰稳定传输；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
8、要求支持H.264编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议；
9、主机采用不高于DC 24V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗不高于24W；
10、要求主机支持壁挂式安装便于视频采集与处理；
11、要求主机支持数字视频传输技术，摄像机的视频采集和传输到主机无需编解码处理，保证声画同步与录制视频质量；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
12、要求设备工作时间产生噪声最大值≤17dB(A)；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
13、要求设备支持自定义工作模式，实现通电后的自动开机工作或待机休眠等状态；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
14、支持不同语言的系统版本，满足中英双语使用需要。
15、要求系统支持后台权限设置，满足管理员用户和普通用户两种角色的使用需要，确保系统后台设置稳定可控；
16、要求系统支持工作时间自定义，可自主设置设备休眠与唤醒的时间，时间可精确到秒；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
17、为保证视频拍摄质量，要求内置智能音频处理算法包括AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ智能均衡等；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
18、要求系统支持存储智能清理功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
19、要求系统支持对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量；
20、要求系统在自定义布局、多信号录制直播的情况下所有信号画面保持绝对同步无延迟的拍摄效果满足最佳的使用体验；提供第三方权威检测机构出具的带“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。
21、要求系统在接入高清摄像机时可同时对两个摄像机画面以及HDMI信号进行多流同步录制与直播；
三、其他要求
22、要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌；
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	陈列麦克风
	1
	台
	1.类型：360°全指向数字阵列麦克风；
2.拾音距离：不小于8米拾音距离；
3.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1；
4.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2；
5.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信；
6.灵敏度：-26dBFS；
7.信噪比：不小于64dB(A)；
8.频率响应：20Hz-16kHz；
9.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样；
10.音频处理：需支持回声消除、噪声抑制、增益控制、混响抑制等自动音频处理功能；
11.供电：USB DC5V
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	智能教室主机
	1
	台
	设备接口
1.整体设计：采用嵌入式软硬件架构设计；
2.处理器：MTK7688，580MHz及以上；
3.网络接口：RJ45≥1，支持IPv4、IPv6等互联网协议；
4.控制接口：3路RS232接口，支持3路串口设备接入，如一体机/智慧黑板/录播/投影/高清矩阵等；
5.红外接口：6路红外接口，支持12路红外设备接入，如电视/空调/风扇等；
6、ZigBee接口：支持32台ZigBee设备接入，如强电控制器/灯光面板/液晶面板/处理电机等；
7、无线wifi接口：支持16台高清摄像机接入；
设备功能：
1、支持App远程查看/控制，实现一键开启/关闭教室所有设备，如灯光/窗帘/空调/一体机/录播等，也可单独开启/关闭某个设备。
2、支持APP远程配置智能化场景，实现不同时间段执行不同场景，如上课/下课/午休/自习/放学等场景；
3、支持APP远程配置智能化策略，实现教室与楼层/楼栋等其它智能主机联动，实现定时开启或关闭所有楼层/楼栋设备，执行相同/不同场景；
4、支持学校户外设备智能化控制策略，实现定时开启或关闭所有户外自来水/灯光/热水器/电视机/LED等设备；
5、支持App远程查看/控制摄像机，实现教室可视化对讲，公共区域可视化对讲，会议可视化对讲，教研可视化对讲，同时实现远程录像/抓拍到手机；
6、支持系统自动更新。
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	灯光控制器
	1
	套
	1.产品尺寸：86x86x43.7mm
2.无线连接：Zigbee
3.额定参数：220V～，50Hz
4.额定负载：Max 1600W, Min 3W, H
5.工作温度：0℃～+40℃
6、支持3路灯光控制线路接入（单火或零火）
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	远程巡课摄像机
	1
	套
	分辨率：1920*1080@25fps
焦距及视场角：2.8mm焦距，水平106，对角122
日夜切换模式：ICR红外滤片式
接口：一个RJ45，Micro SD卡接口
双向对讲：支持高灵敏度麦克风、扬声器
输入电源：DC12V
补光灯：2*白光灯，2*红外灯
视频压缩标准：H.265
检测功能：人型检测、移动检测
本地存储：全时录像、事件录像
接口协议：支持ONVIF协议

	25
	网络机柜
	1
	台
	1.5米标准机柜
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	配套学生桌和学生椅
	50
	套
	课桌：长610mm*宽450mm*厚25mm，高670mm-780mm。
课椅：靠背长405mm*宽382mm、座板长405mm*宽379mm，座高380mm-460mm。
1.桌面尺寸：610mm*450mm*25mm采用优质ABS料 桌面靠胸部位置内弧、防挤压胸腔设计，前边沿带文具槽、茶杯槽，其抗外力冲击强度更强，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性 外观人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。
2.桌斗要求：长450mm*宽300mm*高150mm，厚度0.5mm，一次性模压成型。
3.椅面尺寸：采用中空吹塑一体成型，老化、抗压抗冲击。规格为：靠背长405mm*宽382mm、座板长405mm*宽379mm设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且根据人体生理学造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理。
4.桌钢支架：
桌落地脚采用30mm*60mm*1.2mm椭圆管。
桌上套管20mm*50mm*1.2mm椭圆管。
桌下套管30mm*60mm*1.2mm椭圆管。
桌斗托杠20mm*20mm*0.9mm方管。
横档20mm*50mm*1.0mm椭圆形钢管焊接成型。
5.椅钢支架：
椅地脚采用30mm*60mm*1.2mm椭圆管。
椅上套管20mm*50mm*1.2mm椭圆管。
椅下套管30mm*60mm*1.2mm椭圆管。
椅靠背采用15mm*30mm*1.0mm方管弯制而成。
横档20mm*50mm*1.0mm椭圆形钢管焊接成型。
6.桌椅脚套：采用塑料环保超高分子量PP材料一次性注塑成型制作，脚套应结合紧密，牢靠，不脱落（3D打印无效）
7.要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆。
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	教师观摩用椅
	30
	张
	饰面：背座采用优质透气面料，符合国家纺织产品基本安全和（布艺类产品家具用纺织品）技术规范要求。                                 
海绵：优质高回弹高密度海绵，符合GB/T10802-2006；GB/T6343-2009标准要求。
胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求
座木板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。GB/T9846-2015普通胶合板技术规范要求 带尼龙座底壳
椅架：铝合金加固件 19*32，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。椅子符合GB/T9286-1998喷涂附着力和GB/T2423.17-2008中性盐雾测试技术规范要求。可选固定，带轮，带写字板，带书网等配置。
椅背：铝合金连接 尼龙采用全新PP+纤维，塑料颗粒符合GB/T1843冲击强度测试等多项技术规范要求，环保可回收使用无污染，靠背中部采用三角散压/埃菲尔标志结构加强受力强度，靠背带子弹形合金铸件，内嵌弹簧可活动结构。通过120KG靠背拉力测试，该椅子受力结构设计被誉为第三代培训椅的标杆款式。                                                                                                                                                        功能：靠背可逍遥 架子可全折叠 扶手可滑动 写字板铝合金头 带水杯架 带笔槽 可自由收放
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	柜式空调（教室）
	4
	台
	大3.0匹柜机，三级能效，制冷剂 R32 ，冷量 7200W ，制冷功率 2337W ，制热量 7850W ，制热功率 2350W ，电辅加热功率 1800W ，循环风量 1200m3/h  室内机噪音 42-46dB ，室外机噪音 ≤56dB
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	会议桌椅
	1
	套
	含18个会议椅，会议桌规格：4,800*1,800*760材质说明：优质0.6mm沙比利木皮贴面，中密度纤维板基材，经国家绿色环保认证，通过国家环保标准。木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%，采用品牌系列五金配件。环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。
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	安装调试线材及辅配件
	1
	批
	施工及线材:以上设备施工所需全部的辅料,包括电源线,PVC槽管、接线板等；投影机、音响多媒体施工所需的所有的线材等
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	教室环境改造
	1
	项
	按中学录播教室标准进行教室墙面地面隔音、灯光、电路改造，含运输、人工。




二、商务要求：
（一）基本要求
 项目录播设备需提供针对本项目产品原厂授权及三年售后服务质保函。
（二）供货要求：
供应商必须响应并承诺下列要求：
1．供应商应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、符合国家及用户提出的有质量标准的设备。
2．供应商若非设备原始生产厂家，所提供的设备必须直接来源于原厂家或其厂商的地区销售服务授权代理人。
3． 供应商应具有提供售后服务和备品备件的能力及/或制造商对此的书面承诺。
4．供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺。
（三）质量保证：
1．供应商必须确保设备的完整性。对于招标书没有列出，而对设备/系统的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配套的部件、配件等，供应商有责任给予补充。
2．供应商提供的所有设备都应是制造商的原厂产品。供应商应提供有关质量保证文件。
3．成交供应商为其提供的货物应提供足够的质保期保障。
4．有需要的，交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。
5．商品合法来源证明文件，包括以下复印件：
    （1）进口批文（如需要的话）
    （2）海关报关单
    （3）海关增值税专用交款单
    （4）海关进口关税专用交款单
    （5）商检报告
6．包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。
7．包装费、运费、保险已包含在合同价内。
（四）验收
1．成交供应商在供货合同签订后，按照合同的供货时间进行供货，把货物直接发往买方，由双方共同验收。
2．如两次验收不合格视同成交供应商不能履行合同，买方有权拒收货物，并按合同总价5％的金额向成交供应商索赔。如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，买方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向成交供应商索赔。
3．系统验收。第一次验收没有通过，成交供应商将进行设备的整改，2日后，进行第二次验收；如两次验收不合格视同成交供应商不能履行合同，买方有权拒收货物，并按合同总价5％的金额向成交供应商索赔。同时，买方将有权选择第二家供应商签订合同。
（五）违约罚则
1．成交供应商交付的货物不符合合同规定的要求，买方有权拒收，且成交供应商向买方支付货款总金额的5％违约金。
2．成交供应商逾期交付物品，则每日按合同总额2%0向买方偿付违约金。逾期超过7日，买方有权终止合同。
（六）售后服务
1．买方享有货物原厂承诺的无偿和/或优惠有偿服务。
2．保修期内，成交供应商应免费提供备件服务，在设备各部件发生故障时，成交供应商免费上门更换同品牌型号的新部件；同一硬件30日内连续两次出现同一故障，成交供应商无偿更换全新设备。
3．保修期内，需方报修后，供方须在8小时内到达现场，并在24小时（与前面8小时累计计算）内解决问题，不能解决问题的，须提供同品牌型号的设备代用。48小时内问题仍无法解决，成交供应商须向买方交纳罚金500元／台次。
（七）培训要求：
成交供应商须对采购单位相关技术人员进行培训，培训内容包括基础知识、系统集成实施、设备使用、维护以及运行管理等内容。要求培训时间2天，培训人数：2-4人。
（八）付款方式与施工期限
1、施工期限：合同签订后30个工作日内。
2、付款方式：项目验收通过后甲方向县财政部门请款成功到账后按合同全额支付。
三、报价须知
1、对于上述项目需求，供应商应在报价文件中进行响应，必须提供按项目要求的详细分项报价及总报价表，必须有详细的技术服务方案。
2、供应商提供的报价为包干价,包括货物价格、配件、安装调试费、税金、售后及与之相关的费用。
3、供应商的报价表必须用A4纸正式打印依序装订，不得加行、涂抹或改写；报价单必须加盖供应商公章及法定代表人或被授权委托人签章并密封在文件袋中，封面上骑缝盖章并标明项目编号及负责人。
4、供应商参与询价，即视为承诺保证其不得改变所报价格且保证供货，因市场变化而产生的一切风险由报价供应商承担。对中标但拒不按时供货的供应商，将给予相应处罚。
5、结合采购人采购要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低者为本项目成交供应商（若出现符合采购要求、报价相同时，询价小组将按报价人所报货物性能、售后服务、售后承诺、供货时间长短和报价人综合实力进行评估，择优选定）。
6、如果报价人所报产品和询价文件的要求及参数有负偏离，询价小组保留认定该报价为无效报价的权利。
7、本项目不接收联合体报价。






























投标报价总表
                                                
项目名称：                                            项目编号：
	
投
标
分类
报
价
	序号
	分类内容
	总价

	
	1
	
	

	投标报价总计
	

	其他说明
	



注：1、本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。
2、本表报价应包括标的货物（全新合格的设备）、附属配件、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费及安装调试等全部费用。
    3、本表所报产品规格及技术参数与询价文件要求若有偏离，询价小组保留认定该报价为无效报价的权利。
    4、盖章密封后于  月  日上午  时前报价，逾期不受理。


授权代表：    （签字）           
供应商名称：    （签章）          
报价时间：       年   月   日








分类报价明细表（格式自定）

项目名称：嘉鱼县第二初级中学录播教室采购项目  
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：	1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
2.供应商应列明按设备参数所提供的货物的价格明细。


供应商：（法人公章）
法定代表人或其授权代表（亲笔签名）： 
日期：   年    月     日  

